* Ali Charara
  + [ali.charara@utc.fr](mailto:ali.charara@utc.fr)
  + C222
  + 46 78
* Equipe enseignante
  + Ali Charara pour les cours et les TD
  + Philippe Bonnifait pour quelques TD
  + Alessandro Victorino pour les TP
* Examens
  + Médian avant vacances de printemps
  + TP commencent le 12 avril
  + 50% F + 25% TP/TD (participation et examen) + 25% M
  + Prendre des notes en TP car examen de TP !!!
  + Médian sans documents
  + Final avec documents <3
* Salles
  + Cours : FA206
  + TD : FA420
  + TP : RJ216
* Automatique
  + Science des systèmes dynamiques dont l’objectif est la prévention et le contrôle
  + Entrées de commande
    - Action sur le système
    - Capteurs qui reçoivent ces infos, mesures, perturbations
  + Régulateur
    - Agit sur le système en fonction des entrées de commande
  + Boucle fermée
* Systèmes dynamiques
  + Evolution au cours du temps continu
  + Variables internes
  + Entrées de commandes
  + Sorties
  + Perturbations
  + Attention : modèles vus par les calculateurs => en temps discret
* Tendance à tout simplifier
  + Plus de contrôleurs
  + Contrôleurs plus sophistiqués
  + Contraintes fortes
* But
  + Conception d’un contrôleur qui transforme le système réel en “machine virtuelle“
  + Mesures réelles => mesures virtuelles => commandes virtuelles => commandes réelles
* Etapes
  + Modéliser la machine, sous forme d’équations mathématiques (souvent différentielles)
  + Elaborer les équations du contrôleur à partir du modèle
  + Tester
  + Réaliser matériellement le contrôleur
* Gains et fonctions
  + Entrée u, sortie y
  + Gain G

Exemple hydraulique

* + Réservoir cylindrique : c’est un intégrateur
  + Variation de volume avec le temps
  + Système
    - Entrée : débit Q(t)
    - Sortie : hauteur h(t)
    - Etat V(t)
    - V=h.S
    - Intégration =>
* Exemple électrique : un condensateur
  + Même comportement !
    - Variable interne : la charge Q(t), pour le réservoir c’était le volume
* Opérateur dérivation par rapport au temps : p
  + Exemple :
* Fonction de transfert :
  + Sortie/entrée
  + A calculer en fonction de p
  + Appliquée à l’exemple hydraulique
    - On a un intégrateur
  + Autre exemple :
    - Equation du système :
    - La sortie y : y=x
    - La fonction de transfert :
* Réponses typiques
  + Intégrateur (Cf. Poly)
* Ordre du système = nombre d’intégrateurs qu’il contient
* important



* + En fonction de K et de τ on pourra prédire l’évolution du système
  + Solution temporelle du système :
* Equation différentielle du premier ordre
  + Solution temporelle exponentielle
  + Comportement exponentielle => en fonction du signe de la constante multiplicative de t, on connaît le comportement asymptotique du système (stable ou instable, i.e. limite finie ou infinie)
* Exemple : Circuit RC
  + Entrée : tension u(t)
  + Sortie : tension y(t)
  + Etat : charge Q(t)
  + Equations
    - Q(t)=C.y(t)
    - u(t)-y(t)=R.i(t)
    - i(t)=p.Q(t)
  + Système du premier ordre
* Réponse à un échelon de tension
  + τ : constante de temps du système
    - τ : abscisse de l’intersection de la tangente oblique au démarrage de et l’asymptote
    - 3τ : « Temps de réponse à 5% » : la sortie est à 95%de sa valeur asymptotique
  + Atteindre l’asymptote
    - Valeur finale (asymptote) : consigne
    - La constante de temps indique la rapidité du système
    - On peut intervenir sur l’entrée pour accélérer le système
  + K : gain statique
    - Quand plus de variation,
      * p=0
      * on parle d’état stable
      * on peut déterminer K
      * avec U0 valeur de l’entrée échelon (c’est une constante !) et y∞ la valeur finale de la sortie (y à l’infini)



* Stabilité d’une solution
  + 2 solutions :
  + Ecart :
    - ϵ(t)=y1-y2
  + La stabilité dépend de a seulement
  + L’effet de l’état initial
    - a<0 : tend vers 0
    - a=0 : contant
    - a>0 : augmente exponentiellement
  + Système à la limite de la stabilité
    - Stable pour une entrée nulle
    - Instable pour une entrée non nulle
    - Pas très intéressant d’avoir une entrée nulle …
* Retard entre l’entrée et la sortie
* Exemple typique : feu de circulation
  + Le feu passe au vert
  + 10 voitures devant
  + Le feu est vert mais on ne bouge toujours pas car il faut du temps pour que les premières voitures démarrent
  + Si l’entrée est le feu et la sortie la vitesse de notre voiture, alors on a un système à retard
* Aussi :
  + Four
  + Internet (flux de données)
  + Fluide dans un tuyau
* Entrée non nulle, mais sortie nulle
* Modélisation
  + T est le retard
  + (H est la fonction de transfert)
  + Tracé par translation de .
* Représentation d’état
  + (admis)



* + x est un vecteur d’état d’ordre n (nx1)
  + u est une entrée unique (1x1)
  + A (nxn)
  + B (nx1)
  + C (1xn)
* Exemple système deuxième ordre : mouvement de la fusée
  + C’est un double intégrateur
  + Représentation d’état :
    - 2 états car 2 intégrateurs (c’est l’ordre du système)
    - et
* Autre exemple : système amortisseur ressort (voir le poly)

